# 请求参数
float64 duration      # 总时间（秒），0表示使用默认
int32 count          # 拍照数量，0表示使用默认
float64 interval     # 时间间隔（秒），0表示自动计算
int8 transmission_mode  # 传输模式：0=原图，1=缩略图

---
# 响应
bool success         # 是否成功启动
string message       # 状态消息
int32 total_photos   # 当前总照片数
